창고 바닥타일 설치업체 선정 공고

1. 단지 개요

가. 단 지 명    : 서울숲힐스테이트

나. 소 재 지   : 서울시 성동구 성수일로4길 26, 관리지원센터(성수동2가, 서울숲힐스테이트)

다. 단지 규모   : 445세대(5개동, 지하 2층 지상 18~29층, 타워형, 관리면적

62,598.58m2)

라. 연 면 적     : 96,113.72m2(대지면적 25,346m2)

마. 사용승인일  : 2009년 6월 1일

2. 공사 개요

가. 공사 입찰명 : 창고 바닥타일 설치공사

나. 공사범위

① 공사면적      : 1.3m(가로) x 1.8m(세로) x 120개 = 280.8㎡(85평)

② 세대창고 크기 : 2.34m2(0.71평) = 1.3m(폭) x 1.8m(깊이) x 2.0m(높이)

③ 세대창고 수량   : 120개

④ 세대창고 바닥에 타일 시공 후 스텐분리대 설치 및 왁스 도색 포함

다. 바닥타일 품명 : 한화 디럭스 NGX 1105(3T)

LG 디럭스 DM 62(3T) 중 선택

라. 바닥타일 공사 후 세대창고를 설치할 예정이며 상세내용은 현장설명회 때 설명 예정임.

※ 공사면적은 세대창고 설치 수량에 따라 120개 ± 10% 내에서 변경될 수 있음.

3. 입찰의 방법

일반경쟁입찰

4. 입찰(참가) 자격

가. 국토교통부 고시 제2014-216호(2014.4.29) 제19조(참가자격의 제한)에 해당되지 않는 업체

나. 현장설명회 참가업체

5. 제출서류

가. 국토교통부고시 제2014-216호(2014.4.29) 제20조에 명시된 제출서류

나. 입찰서 및 입찰가격 산출내역서(자재비 및 인건비, 일반관리비 등을 세분하여 작성) 각 1부

※ 세대창고 설치 수량 변동으로 인한 공사면적 변경 때는 위 입찰가격 산출내역서를 기준으로 하여 입찰금액을 확정하기로 함.

6. 현장설명회 및 서류 마감

가. 현장설명회 일시  : 2014년 8월   7일(목) 14:00

나. 서류 마감         : 2014년 8월  14일(목) 17:00

(입찰서와 입찰가격 산출내역서를 밀봉하여 투찰)

다. 장소             : 서울숲힐스테이트 관리지원센터

7. 업체 선정방법

입주자대표회의에서 제출 서류 심사 후, 최저가 업체 선정하여 개별 통보하며, 업체 선정결과에 대하여 입찰자는 일체의 이의를 제기할 수 없음.

8. 기타 사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 허위사실이 있을 때는 계약 후라도 무효로 하며, 명기되지 아니한 사항은 입주자대표회의 결정에 따르며, 입찰자는 일체의 이의를 제기하지 못함.

나. 낙찰된 업체는 제3자에게 하도급 할 수 없으며, 10일 이내 계약을 체결하지 않을 때 낙찰은 무효로 함.

라. 기타 자세한 사항은 관리지원센터(Tel. 02-465-9324~5)로 문의 바람.

2014년 7월 30일

서울숲힐스테이트 관리지원센터장

[별지 제2호서식] (제27조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호			입찰명칭	창고 바닥타일 설치 공사
입 찰 가 액	금 원정 (W )
입찰보증금	불필요
위와 같이 입찰합니다. 년 월 일 ○ 입찰자 상호(성명) : 법인등록번호(개인은 주민등록번호) : - 주 소 : (전화번호 ) * 대표자 : (인) (대리 입찰시) 대리인 성명 : (인) 주민등록번호 : - 주 소 : (전화번호 ) ○○○○ 귀중
구비서류		- 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부
기재방법		* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)