콩자갈 에폭시포장공사 업체 선정 공고

1. 단지 개요

가. 단 지 명   : 서울숲힐스테이트

나. 소 재 지  : 서울시 성동구 성수일로4길 26,  (성수동2가, 서울숲힐스테이트 )

다. 단지 규모   : 445세대(5개동, 지하 2층 지상 18~29층, 타워형, 관리면적 62,598.58m2)

라. 연 면 적   : 96,113.72m2(대지면적 25,346m2)

마. 사용승인일  : 2009년 6월 1일

2. 공사 개요

가. 공사내용 : 단지 내 조경관리 작업차량 車道 콩자갈 에폭시포장(THK10mm)공사

나. 공사면적 : 135㎡ (폭0.5m × 길이270m)

다. 자갈소재 : 자연자갈(원산지 표시요함)

라. 참고사항 : 현재 잡석다짐 위에 THK150콘크리트가 타설되어 양생된 상태임

3. 입찰의 종류와 방법

일반경쟁입찰(최저가 낙찰제)

4. 입찰(참가) 자격

가. 주택관리업자 및 사업자선정지침 국토교통부 고시 제2014-393호 제19조(참가자        격의 제한)에 해당되지 않는 업체

나. 관련법령에 따른 면허, 등록 또는 신고 등을 마치고 사업을 영위하는 업체

다. 현장설명회 참가업체

5. 제출서류

가. 사업종류별 관련된 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부

나. 사업자등록증 사본 1부

다. 법인등기부등본(개인은 주민등록등본을 말한다) 1부

라. 국세 및 지방세 납세필증 사본 1부

마. 사업자가 보유한 법정 기술인력․시설․장비 현황 1부

바. 입찰공고일 현재 사업수행실적 1부

사. 인감증명서 및 사용인감계 1부

아. 공사계획서 및 시방서 1부

자. 입찰서 및 견적서 각 1부 ※공동주택정보시스템 전자입찰에 투찰

차. 입찰보증금 : 입찰금액의 5% 이상, 현금, 공제증권, 보증서 중 택일

6. 현장설명회 및 서류 마감

가. 현장설명회 일시  : 2015년 5월 18일(월) 14:00

나. 서류 마감         : 2015년 5월 26일(화) 16:00

(입찰서와 견적서, 입찰보증증권은 밀봉하여 투찰)

다. 장소             : 서울숲힐스테이트 관리지원센터

7. 업체 선정방법

관리지원센터에서 제출서류 및 현장설명회 참석 여부 검토 후, 최저가 업체로 낙찰자     를 선정하며, 이에 대하여 입찰자는 일체의 이의를 제기할 수 없음.

8. 기타 사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 제출서류 중 1개라도 미제출 또는 허위 사        실이 있을 때는 계약 후라도 무효로 하며, 명기되지 아니한 사항은 입주자대표        회의 결정에 따르며, 입찰자는 일체의 이의를 제기하지 못함.

나. 입찰참여업체는 입찰공고문, 현장설명회 자료, 공사대상지 등을 숙지하고 입찰에        참여하여야 하며, 미숙지로 인한 불이익은 해당업체에 있음

다. 낙찰된 업체는 제3자에게 하도급 할 수 없으며, 정당한 사유 없이 10일 이내        에 계약을 체결하지 않을 때 낙찰은 무효로 함.

라. 낙찰업체는 계약체결 시 계약금액의 20%에 해당하는 계약이행보증보험 증권을        제출하여야 함

마. 하자보증기간은 준공일로부터 2년간으로 하며 하자보증금은 계약금액의 10%에        해당하는 하자보증보험증권을 제출하여야 함

바. 콩자갈 시공 디자인은 선정된 업체와 논의하여 입주자대표회의의 승인을 득한         디자인으로 진행함

사. 기타 자세한 사항은 관리지원센터(Tel. 02-465-9324~5)로 문의 바람.

2015년 5월 11일

서울숲힐스테이트 관리지원센터장

[별지 제2호서식] (제27조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호			입찰명칭	자연석콩자갈 시공
입 찰 가 액	금 원정 (W )
입찰보증금	불필요
위와 같이 입찰합니다. 년 월 일 ○ 입찰자 상호(성명) : 법인등록번호(개인은 주민등록번호) : - 주 소 : (전화번호 ) * 대표자 : (인) (대리 입찰시) 대리인 성명 : (인) 주민등록번호 : - 주 소 : (전화번호 ) ○○○○ 귀중
구비서류		- 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부
기재방법		* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)